{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["回转支承选型技术参数表1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"回转支承选型技术参数表1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,5,0],[4,2,4,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[5,2,5,3],[6,3,6,4],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,3],[13,4,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江苏双正回转支承有限公司   回转支承选型技术参数表"]
["公司：                                           姓名：                 "]
["电话：                                         传真："]
["应用场合：（主机型号、名称）"]
["回转支承\n安装方式：","座式安装 □   ",null,null,"垂\n直\n安\n装\n□"]
[null,"悬挂安装 □"]
["齿形：","外齿 □  ","内齿 □  ","无齿 □",null,"不限 □"]
["应用性质：","连续运转 □","间歇转运 □",null,"仅定位用 □"]
["每分钟转数：","正常：                        r/min",null,null,"最大：             r/min"]
["载  荷  数  据"]
["最大轴向载荷（Fa）",{"$nulls":4},"吨（T）","轴向力：作用方向平行于回转支承轴向的载荷"]
["最大径向载荷（Fr）",{"$nulls":4},"吨（T）","径向力：作用平行于回转支承直径方向的载荷"]
["最大倾覆力矩（M）",{"$nulls":4},"吨.米（T.m）","倾覆力矩：倾覆力矩等于载荷大小乘以受力作用点到回转支承中心的距离"]
["支承所承受回转驱动扭矩（KN.m）\n正常：                       最大：",{"$nulls":3},"驱动小齿轮个数："]
["对回转支承型式及外形尺寸的要求："]
["回转支承外形尺寸："]
["外径：     mm或不限 □      内径：     mm或不限 □     总高：     mm或不限 □"]
["环境质量：较好□     灰尘多□     □湿度大    □盐分大      其他□"]
["环境温度：    ",null,"表面防腐处理： 有□   无 □",null,"润滑方式：集中润滑□              手动润滑 □"]
["安装定位要求： 有□  无 □",null,"材料要求：50Mn□   42CrMo □    其他 □"]
["齿轮参数及精度要求："]
["特殊工况和其它说明："]
["请完整填写好该表，以便尽快向您提交准确而经济的回转支承选型方案。"]
["如有问题请致电江苏双正回转支承有限公司技术部"]
["电话：0516-83306646    传真：0516-83915766   Email:wanda@xzwanda.com"]
["签名：                                        日期："]